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[bookmark: _Toc202857745]1. Feladat leírás
Egy kisvállalati iroda vezetékes hálózatának megtervezése, kiépítése és konfigurálása, valamint az esetlegesen felmerülő problémák hibaelhárítása, több switch és VLAN segítségével.
[bookmark: _Toc202857746]2. Topológia áttekintése
Az alábbi ábra a hálózat topológiáját mutatja be:
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[bookmark: _Toc202857747]4. IP-címzés és alhálózatok
Minden részleg saját alhálózatot használ, statikus IP-címzéssel.

Alhálózat kiosztás:
- Marketing: 192.168.10.0/24 (GW: 192.168.10.1)
- IT: 192.168.20.0/24 (GW: 192.168.20.1)
- Fejlesztés: 192.168.30.0/24 (GW: 192.168.30.1)
- Szerverhálózat: 192.168.40.0/24 (GW: 192.168.40.1)
[bookmark: _Toc202857748]5. Eszközlista IP-címekkel
[bookmark: _Toc202857749]Marketing részleg – Switch 1
	Eszköz
	IP-cím

	Marketing 1
	192.168.10.11

	Marketing 2
	192.168.10.12

	Marketing 3
	192.168.10.13


[bookmark: _Toc202857750]IT részleg – Switch 2
	Eszköz
	IP-cím

	IT 1
	192.168.20.11

	IT 2
	192.168.20.12

	IT 3
	192.168.20.13


[bookmark: _Toc202857751]Fejlesztés részleg – Switch 3
	Eszköz
	IP-cím

	Fejlesztés 1
	192.168.30.11

	Fejlesztés 2
	192.168.30.12

	Fejlesztés 3
	192.168.30.13


[bookmark: _Toc202857752]Szerver
	Eszköz
	IP-cím
	Funkció

	Server
	192.168.40.10
	Web, FTP, DNS stb.


[bookmark: _Toc202857753]Router interfészek
	Interfész
	IP-cím
	Csatlakozás

	G0/0
	192.168.10.1
	Switch 1 (Marketing)

	G0/1
	192.168.20.1
	Switch 2 (IT)

	G1/0
	192.168.30.1
	Switch 3 (Fejlesztés)

	G1/1
	192.168.40.1
	Switch 3 (Szerverhálózat)


[bookmark: _Toc202857754]6. Konfigurációs lépések
1. A router interfészeinek IP-címzése (minden VLAN-nak külön interfész).
2. A switchek összekapcsolása megfelelő portokon keresztül.
3. Minden PC-hez statikus IP-cím beállítása a megfelelő alhálózatból.
4. Default gateway beállítása a PC-ken (a router megfelelő interfésze).

[bookmark: _Toc202857755]7. Tesztelési lépések
✅ Ping minden PC-ről a router interfész IP-jére (default gateway)
✅ Ping a szerver IP-jére minden részlegről
✅ Ping PC-k között más alhálózatból (pl. Marketing → Fejlesztés)
✅ Webböngészővel próbáld elérni a szervert (pl. http://192.168.40.10)
✅ Teszteld az elnevezéseket (DNS, ha beállítva)
[bookmark: _Toc202857756]8. Összegzés
Ez a hálózati projekt logikus, jól tagolt topológiát biztosít egy vállalati környezet számára. A részlegek elkülönítése javítja a biztonságot és skálázhatóságot. A rendszer jól bővíthető VLAN-okkal, ACL-ekkel, dinamikus routinggal vagy további szolgáltatásokkal.

[bookmark: _GoBack]Reflektáció:
A hálózati topológia tervezése és konfigurálása során értékes tapasztalatokat szereztem a számítógépes hálózatok működéséről és felépítéséről. A feladat elvégzése nemcsak technikai tudást igényelt, hanem logikus gondolkodást, problémamegoldást és rendszerszintű látásmódot is.
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